물   질   안   전   보   건   자   료

(Material Safety Data Sheet)

홈플러스 좋은상품 유리세정제

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 홈플러스좋은상품유리세정제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 유리(창문, 자동차), 책상, 세면대, 가스렌지 등의 세정[일반생활화학제품]

- 제품의 사용상의 제한 : 본 제품을 유리, 책상, 세면대, 가스렌지 등의 세정 목적으로 사용하시오.

다. 공급자 정보

- 회사명 : 그린케미컬

- 주소 : 대구광역시 북구 3공단로 177-12

- 전화번호 : 053-354-4360

2. 구성성분 명칭 및 조성

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
에탄올	에틸 알콜 Ethyl alcohol	64-17-5	8~9%
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	N,N-에틸렌디아민디아세트 산 사나트륨 염(N,N-ETHYLENEDIAMINEDIACETIC ACID	64-02-8	0.1~0.2%
벤조산 나트륨	벤조 산, 나트륨 염(BENZOIC ACID, SODIUM SALT);	532-32-1	0.1~0.2%
알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌	폴리(옥시-1,2-에탄디일),	9002-92-0	0.~0.2%
산 청색 9 (디암모늄 염)(ACID BLUE 9 (DIAMMONIUM SALT))	N-에틸-N-(4((4-에틸((3-설포페닐)메틸)아미노)페닐)(2-	2650-18-2	0.001~ 0.002%

3. 에탄올

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

발암성 : 구분1A

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

위험

·유해·위험문구

H225 : 고인화성 액체 및 증기

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H350 : 암을 일으킬 수 있음

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

·예방조치문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오.

P240 : 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

P241 : 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하시오.

P260 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

·대응

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P370+P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.

·저장

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 자료없음 화재 자료없음 반응성 자료없음

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.

피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하시오대

부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 누출물은 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 TWA : 1000ppm1900mg/m3

ACGIH 규정 STEL 1000 ppm

생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기

보호노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 10000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 성상액체 ※출처 : HSDB색상무색 ※출처 : HSDB

나. 냄새 와인 또는 위스키 냄새 ※출처 : HSDB

다. 냄새역치 10 ppm ※출처 : HSDB

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 -114.1 ℃※출처 : HSDB

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 78.5 ℃※출처 : HSDB

사. 인화점 13 ℃(c.c.)※출처 : HSDB

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 19 / 3.3 % ※출처 : ICSC

카. 증기압 59.3 ㎜Hg (25℃) ※출처 : HSDB

타. 용해도 100 g/100㎖ (25℃) ※출처 : HSDB

파. 증기밀도 1.59 (공기=1) ※출처 : HSDB

하. 비중 0.8 (물=1) ※출처 : ICSC

거. n-옥탄올/물분배계수 -0.31 ※출처 : HSDB

너. 자연발화온도 363 ℃ ※출처 : HSDB

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 1.17 cP (20℃) ※출처 : HSDB

머. 분자량 46.07 ※출처 : HSDB

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고인화성 액체 및 증기격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

나. 피해야 할 조건 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음.

저 체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 지남력 상실, 발성 장애, 감정변화, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 동공확장, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음.

자극을 일으킬 수 있음. IARC 알코올의 습관적 음주시 인간에게 발암 가능성이 있음으로 분류, ACGIH 주로 작업 환경에서 유해 인자로 에탄올을 A4 (인체 발암로 분류할 수없는 물질로 분류

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 6200 ㎎/㎏ 실험종 : Rat

경피 자료없음

흡입 증기 LC50 >20000 ppm 4 hr 실험종 : Rat (3,837ppmV, 20,661ppmV(4h), 66,181ppmV(4h), 22,627ppmV(4h) [포화 증기압 농도 78,026ppmV(147.1 mg/L) 의 90%(70,223ppmV(132.4 mg/L))보다 낮아 가스 기준치 적용]) ※출처 : SIDS(2009)

피부부식성 또는 자극성 비자극성

심한 눈손상 또는 자극성 중간정도의 자극성이있음. 사람 각막 상피의 손상, 결막 충혈시 1,2 일내 복구됨(ACGIH ( 2001))

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 1A 알코올 음주에 한함 IARC1 OSHA 자료없음ACGIHA3 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성

흰쥐 및 마우스에서 우성 치사 시험 - 양성 마우스 생식 세포에서 이수성 유발이 보고됨.

생식독성알코올의 습관적인 대량 섭취에 의해 사람 태아에 대한 기형 및 그 외의 악영향이 다수 보고됨.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)사람의 중추 신경계에 영향을 주어 두통, 피로, 집중력 저하를 일으킴. 흡입에 의해 기도 자극성, 혼미, 병적 수면을 일으킴.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)사람의 간, 신경(간질, 정신착란 등)에 영향을 줌.

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 42 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss()※출처 : ECOTOX

갑각류EC50 2 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : ECOTOX

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-0.31 log Kow ()※출처 : HSDB분해성BOD5/COD 0.57※출처 : IUCLID

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성75 (%) 20 day (호기성, 기타, 쉽게 분해됨)※출처 : IUCLID

라. 토양이동성 1 ()※출처 : HSDB

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) 1170

나. 적정선적명 에탄올 또는 에탄올 용액(ETHANOL(ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION))

다. 운송에서의 위험성 등급 3

라. 용기등급 Ⅱ

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치F-E유출시 비상조치S-D

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  4류 알코올류 400ℓ

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)F; R11EU 분류정보(위험문구)R11EU 분류정보(안전문구)S2, S7, S16

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)산업중독편람, 신광출판사국가위험물정보시스템, 소방방재청(http://www.nema.go.kr/hazmat/)SIDS(2009)(흡입)International Chemical Safety Cards(ICSC)IUCLID(생분해성)IUCLID(분해성)IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECBICSC(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)ICSC(비중)HSDB, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)HSDB(토양이동성)HSDB(초기 끓는점과 끓는점 범위)HSDB(증기압)HSDB(증기밀도)HSDB(점도)HSDB(잔류성)HSDB(자연발화온도)HSDB(인화점)HSDB(용해도)HSDB(성상)HSDB(색상)HSDB(분자량)HSDB(녹는점/어는점)HSDB(냄새역치)HSDB(냄새)HSDB(n-옥탄올/물분배계수)ECOTOX(어류)ECOTOX(갑각류)ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)

나. 최초작성일자 2008-01-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수12최종 개정일자2016-04-30

라. 기타 자료없음

4. 에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 급성

독성(경구) : 구분4

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

경고

·유해·위험문구

H302 : 삼키면 유해함

·예방조치문구

예방

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

·대응

P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

·저장 자료없음

·폐기 P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 2 화재 1 반응성 0

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음일

부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체 색상흰색

나. 냄새 (없음)

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 11.3 ((1% 용액))

마. 녹는점/어는점 > 300 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당 안됨)

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 (1.49E-012mmHg at 25℃ (추정치))

타. 용해도 (물 용해도: 500g/L at 20℃. 용매 가용성: 약 용해성: 알코올)

파. 증기밀도 (해당 안됨)

하. 비중 (없음)

거. n-옥탄올/물분배계수 -13.17 ((추정치))

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 380.20

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 부식성/독성 흄자극성, 부식성, 독성 가스

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극 자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 뼈 이상, 신장 이상 피부 자극 눈 자극

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 2000 ㎎/㎏ ~ 1780 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : IUCLID

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 rabbit / 무자극※출처 : IUCLID

심한 눈손상 또는 자극성 rabbit / 자극※출처 : IUCLID

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 guenea pig / 과민성 없음※출처 : IUCLID

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음특정

표적장기 독성 (1회 노출)자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 41 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus()※출처 : EPA

갑각류EC50 610 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna()※출처 : ISO, IUCLID

조류EC50 100 ㎎/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus()※출처 : IUCLID

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-13.17 log Kow ((추정치))분해성자료없음

다. 생물농축성

농축성자료없음생분해성9.9 (%) 28 day ()

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 환경 요약 : 수생생물에 유해함

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)Xn; R22 Xi; R41EU 분류정보(위험문구)R22, R41EU 분류정보(안전문구)S2, S26, S39, S46

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 EPA(어류)IUCLID(피부부식성 또는 자극성 )IUCLID(피부과민성)IUCLID(조류)IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성 )IUCLID(경구)ISO, IUCLID(갑각류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수2최종 개정일자2010-11-19

라. 기타 자료없음

5. 벤조산나트륨

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구 예방자료없음

·대응 자료없음

·저장 자료없음

·폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기

보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈

보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상흡습성 결정형분말 또는 과립 ※출처 : ICSC색상백색 ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

나. 냄새 무취 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 8 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

마. 녹는점/어는점 > 300 ℃ ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 464.9 ℃(at 1013hPa)※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

사. 인화점 > 100 ℃ (밀폐) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 (<0.001hPa at 20 ℃) ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

타. 용해도 63 g/100㎖ (at 20 ℃) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.44 ※출처 : ICSC

거. n-옥탄올/물분배계수 -2.27 (계산치)※출처 : ICSC

너. 자연발화온도 (>500 ℃) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 144.11

※출처 : National Library of Medicine(NLM)

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입으로 기침이 발생할 수 있음

섭취하면 구역질,구토, 복부고통을 일으킬 수 있음

피부에 접촉하여 발진이 있을 수 있음

눈에 접촉하면 자극, 충혈을 일으킬 수 있음※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 >2000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

경피 LD50 ≥2000 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 - 피부자극성 없다고 보고됨 ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

심한 눈손상 또는 자극성 - 눈에 약간의 자극성을 일으킴. - 충혈※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)※출처 : Intermational Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/)

호흡기과민성 자료없음

피부과민성- 동물에서의 피부민강성 영향에 대한 자료는 얻을수 없었지만 아주 작은 양성의 반응이 테스트에서 인체(피부환자)에게서 기록 되었다.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성- In vitro Ames tests에서 돌연변이작용 없음. - In vivo시험에서 유전독성 없음. - In vitro Salmonella typhimurium(Ames test), 인체 태아의 폐세포의 세포유전시험에서 음성. - chinese hamster의 염색체이상시험, 인체 림프구의 자매염색체교환시험에서 양성. - In vivo 래트 세포질시험에서 변이현상 발견되지 않음. - 우성치사시험에서 음성. - 여러 시험에서 돌연변이 작용이 없고 유전독성이 없음.※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

생식독성

4 세대에 대해 벤조산을 연구한 결과 생식에 영향을 끼친 것은 없다(NOAEL은 750 mg/kg). 래트와 마우스들에 대해 실험한 장기간의 벤조산 나트륨 보조 연구에서 생식 기관에 관련된 영향을 미친 혼합물은 없었다. 즉 이들 혼합물들의 생식독성 가능성이 없음을 보여준다.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

특정 표적장기 독성 (1회 노출)- 눈에 약간의 자극성을 가짐 ※출처 : Intermational Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/)

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 >100 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas()※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

갑각류LC50 >100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-2.27 log Kow (계산치)※출처 : ICSC분해성자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음

생분해성 90 (%) 7 day (OECD Guide-line 301B에 따른 시험결과 빠른 분해성을 나타냄)※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음(비위험물)

라.  폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Akron University(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부부식성 또는 자극성 )OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부과민성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(초기 끓는점과 끓는점 범위)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(증기압)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(어류)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(심한 눈손상 또는 자극성 )OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식독성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(색상)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경피)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경구)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(갑각류)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(열분해생성물)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(냄새)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(pH)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(분자량)Mdl Information System(www.mdl.com)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생식세포변이원성)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(생분해성)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(자연발화온도)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(인화점)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(용해도)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(녹는점/어는점)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)Intermational Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))Intermational Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/)(심한 눈손상 또는 자극성 )ICSC(잔류성)ICSC(성상)ICSC(비중)ICSC(n-옥탄올/물분배계수)Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수4최종 개정일자2013-11-21

라. 기타 자료없음

6. 알파-도데실-오메가-하이드록시-폴리옥시에틸렌

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

경고

·유해·위험문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

·예방조치문구

예방

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

·대응

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : (…) 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

·저장

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때 뜨

거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때 긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음신

체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상액체 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)색상무색에서 밝은 노란색 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

나. 냄새 순한향 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 36~42 ℃ ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 > 100 ℃

사. 인화점 149 ℃※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 1.03 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

하. 비중 0.95

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 44.03 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 가열시 용기가 폭발할 수 있음일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음부식성/독성 흄

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 8600 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 피부와 접촉시 자극을 일으킬수 있음.※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

심한 눈손상 또는 자극성 눈에 자극을 일으킴

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHO Cells/염색체이상시험: 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성) In vivo - 마우스 골수/소핵시험: Negative(음성), 마우스 골수/자매염색분체교환시험, 염색체이상시험: Negative(음성)※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)※출처 : National Toxicology Program(NTP)(http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm)

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)흡입하면 기도에 자극을 일으킴

특정 표적장기 독성 (반복 노출)자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 1.5 ㎎/ℓ 96 hr ()※출처 : ECOTOX

갑각류LC50 6.46 ㎎/ℓ 48 hr ()※출처 : ECOTOX

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성3.4 log Kow ()※출처 : QSAR 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 자료없음

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경구)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(증기밀도)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(인화점)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(성상)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(색상)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(분자량)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(녹는점/어는점)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(냄새)QSAR(잔류성)National Toxicology Program(NTP)(http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm)(생식세포변이원성)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(피부부식성 또는 자극성 )National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)ECOTOX(어류)ECOTOX(갑각류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2016-04-30

라. 기타 자료없음

7. 산 청색 9 (디암모늄 염)(ACID BLUE 9 (DIAMMONIUM SALT))

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구 예방 자료없음

·대응 자료없음

·저장 자료없음

·폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법 밀

폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체, 과립의, 분말 색상빨간색에서 자주색까지

나. 냄새 매우 약한 냄새

다. 냄새역치 (자료없음)

라. pH (해당없음)

마. 녹는점/어는점 (녹는점: 해당없음)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당없음)

사. 인화점 (자료없음)

아. 증발속도 (해당없음)

자. 인화성(고체, 기체) (자료없음)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / - (자료없음)

카. 증기압 (해당없음)

타. 용해도 (물용해도: 12.4% at 25℃)

파. 증기밀도 (해당없음)

하. 비중 0.64-0.66 ((물=1))

거. n-옥탄올/물분배계수 (해당없음)

너. 자연발화온도 (자료없음)

더. 분해온도 283 ℃

러. 점도 (자료없음)

머. 분자량 782.8

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 자료없음

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 자료없음

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC Group 3 Brilliant Blue FCF, disodium salt OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 11600000 ㎎/ℓ 96 hr 기타()※출처 : ECOSAR

갑각류LC50 9730000 ㎎/ℓ 48 hr 기타()※출처 : ECOSAR

조류EC50 4970000 ㎎/ℓ 96 hr 기타()※출처 : ECOSAR

나. 잔류성 및 분해성

잔류성(해당없음) 분해성(자료없음)

다. 생물농축성

농축성3.162 ()※출처 : QSAR 생분해성(자료없음)

라. 토양이동성 (자료없음)

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ECOSAR(갑각류)QSAR(농축성)ECOSAR(조류)ECOSAR(어류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수2최종 개정일자2010-11-19

라. 기타 자료없음

이 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 그린케미컬에서 작성한 자료입니다.