물   질   안   전   보   건   자   료

(Material Safety Data Sheet)

홈플러스 좋은상품 배수구청

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 홈플러스좋은상품배수구청

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 싱크대 배수구의 살균, 세척, 소취[일반생활화학제품]

- 제품의 사용상의 제한 : 본 제품을 싱크대 배수구의 세정 목적으로 사용하시오.

다. 공급자 정보

- 회사명 : 그린케미컬

- 주소 : 대구광역시 북구 3공단로 177-12

- 전화번호 : 053-354-4360

2. 구성성분 명칭 및 조성

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE	1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H5H)- trione sodium salt	51580-86-0	10~11%
시트르산(CITRIC ACID)	2-하이드록시-1,2,3-프로페인트라이카복실산(2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid)	77-92-9	10~11%
이탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)	탄산수소 나트륨(Sodium hydrogencarbonate)	144-55-8	29~30%
과탄산 나트륨	수소 과산화물 함유 탄산, 이나트륨염, 화합물 (2:3)(CARBONIC ACID, DISODIUM SALT, COMPD. WITH HYDROGEN PEROXIDE (2:3))	15630-89-4	48~49%
하이드록시프로필 메틸셀룰로스	셀룰로오스, 2-하이드록시프로필 메틸 에테르(CELLULOSE, 2-HYDROXYPROPYL METHYL	9004-65-3	1~2%

3. 디클로로아이소시안산 나트륨 디수화물

-유해성·위험성 분류

산화성 고체 : 구분2

급성독성(경구) : 구분4

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

위험

·유해·위험문구

H272 : 화재를 강렬하게 함 ; 산화제

H302 : 삼키면 유해함

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H400 : 수생생물에 매우 유독함

H410 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

·예방조치문구

예방

P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

P220 : 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

P221 : 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

·대응

P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P370+P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.

P391 : 누출물을 모으시오.

·저장 자료없음

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 2 화재 1 반응성 2

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음

다. 흡입했을 때

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

입을 씻어내시오.

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

소형 화재: 물 (적절한 소화제) 소형 화재: 건조화학제 (부적절한 소화제)

소형 화재: 포말 (부적절한 소화제) 소형 화재: 할론 (부적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재를 강렬하게 함 ; 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 연소를 가속화함

일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오누출물은 오염을 유발할 수 있음

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음 성상 고체 ※출처 : Lookchem 색상 자료없음

나. 냄새 약한 염소 냄새

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 6~7 (12-13 5(lookchem)) ※출처 : seton

마. 녹는점/어는점 150 ℃※출처 : lookchem

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 925 ℃※출처 : lookchem

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 0.0000000000000146 ㎜Hg

타. 용해도 425 ㎎/ℓ ※출처 : lookchem

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 -0.06 (추정치)※출처 : EPISUITE

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 219.95

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재를 강렬하게 함 ; 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 연소를 가속화함

일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음

화재시 연소를 가속화함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연열 열, 오염

다. 피해야 할 물질

의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

가연성 물질, 환원성 물질연료가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등) 연료

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흄자극성, 독성 가스자극성, 부식성, 독성 가스

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 1823 ㎎/㎏ 실험종 : Rat (bw OECD 401 GLP) ※출처 : e-Chemportal ; HPVIS

경피 LD50 >5000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat (bw OECD 402) ※출처 : e-Chemportal ; HPVIS

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 30~60분에 전신홍진 (매우 약하게~중증), 부종 (매우 약하게~약하게) 96시간 후 깨끗해짐. 표백, 괴사, 상피벗겨짐등의 증상은 21후 회복됨※출처 : HPVIS

심한 눈손상 또는 자극성 토끼(암,수) 24시간노출 드레이즈 OECD 405 모든토끼 각막에 들러붙은 순막때문에 식별불가, 몇 토끼 각막파열. 각막 홍채에 심각한 자극 ※출처 : HPVIS

호흡기과민성 자료없음

피부과민성In Vivo 기니피그(수컷) 피내(intradermal) OECE406 결과 : not Sensitizing GLP ※출처 : HPVIS

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성

In Vivo 체세포 변이원성시험 ; 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험 (OECD475) 랫드(수컷) 경구 48hr. GLP 결과 : 음성, In Vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 (OECD 476) 마우스 임파종 GLP (2624-17-1 read across※출처 : e-Chemportal;HPVIS

생식독성

랫드 (암,수) 경구 in Drinking Water 103주 0, 400, 1200, 5375ppm 노출 태아 NOAEL=5375ppm, 모체 NOAEL=1200ppm, 모체 LOAEL=5375ppm OECD 416 GLP 결과: 이른 사망,희생율 낮음. 일반적인 행동,모습은 달라지지않음. 2624-17-1 read across (e-Chemportal;HPVIS), 발달/기형독성 : 토끼,(암컷), 경구 위관, 13일, 0, 50, 200, 500mg/kg/day 모체 NOAEL=50mg/kg bw, 태아 NOAEL=500mg/kg bw OECD 414 GLP 결과: 발달독성(기형)에 대한 어떠한 증거도 나타나지않음. 2624-17-1 read across※출처 : e-Chemportal;HPVIS

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 랫드 (암,수) 경구 in Drinking Water 103주 0, 400, 1200, 5375ppm 노출 태아 NOAEL=5375ppm, 모체 NOAEL=1200ppm, 모체 LOAEL=5375ppm OECD 416 GLP 결과: 이른 사망,희생율 낮음. 일반적인 행동,모습은 달라지지않음. 2624-17-1 read across (e-Chemportal;HPVIS), 발달/기형독성 : 토끼,(암컷), 경구 위관, 13일, 0, 50, 200, 500mg/kg/day 모체 NOAEL=50mg/kg bw, 태아 NOAEL=500mg/kg bw OECD 414 GLP 결과: 발달독성(기형)에 대한 어떠한 증거도 나타나지않음. 2624-17-1 read across※출처 : e-Chemportal;HPVIS

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 0.25 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss()※출처 : ECOTOX

갑각류EC50 0.28 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : ECOTOX

조류EC50 0.199 ㎎/ℓ 48 hr ()※출처 : HPVIS

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-0.06 log Kow (추정치)※출처 : EPISUITE 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성3.25 (추정치)※출처 : EPISUITE 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 7.483 (추정치)※출처 : EPISUITE

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법

1) 소각하시오.

2) 증발ㆍ농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오

3) 분리ㆍ증류ㆍ추출ㆍ여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오.

4) 중화ㆍ산화ㆍ환원ㆍ중합ㆍ축합의 반응을 이용하여 처리한 후 발생하는 잔재물은 소각하거나, 응집ㆍ침전ㆍ여과ㆍ탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  유독물질

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)Xn; R22 R31 Xi; R36/37 N; R50-53EU 분류정보(위험문구)R22 R31 R36/37 R50/53 R22, R31, R36/37, R50/53EU 분류정보(안전문구)S2 S8 S26 S41 S60 S61 S2, S8, S26, S41, S60, S61

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 e-Chemportal;HPVIS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))seton(pH)lookchem(초기 끓는점과 끓는점 범위)lookchem(용해도)lookchem(녹는점/어는점)e-Chemportal;HPVIS(생식세포변이원성)e-Chemportal;HPVIS(생식독성)e-Chemportal ; HPVIS(경피)e-Chemportal ; HPVIS(경구)Lookchem(성상)HPVIS(피부부식성 또는 자극성 )HPVIS(조류)HPVIS (피부과민성)HPVIS (심한 눈손상 또는 자극성 )EPISUITE(토양이동성)EPISUITE(잔류성)EPISUITE(농축성)EPISUITE (n-옥탄올/물분배계수)ECOTOX(어류)ECOTOX(갑각류)

나. 최초작성일자 2010-11-05

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수2최종 개정일자2015-11-24

라. 기타 자료없음

4. 시트르산

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

피부 과민성 : 구분1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

위험

·유해·위험문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

·예방조치문구

예방

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.          계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : (…) 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P333+P313 : 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

·저장

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 3 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체 (결정체) ※출처 : ICSC색상무색 ※출처 : ICSC

나. 냄새 무취 ※출처 : HSDB

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 153 ℃※출처 : ICSC

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 175 ℃(분해)※출처 : ICSC

사. 인화점 100 ℃※출처 : ICSC

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 0.28 / 2.29 % ※출처 : ICSC

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 59 g/100㎖ (20℃) ※출처 : ICSC

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.665 (20℃) ※출처 : HSDB

거. n-옥탄올/물분배계수 -1.7 ※출처 : ICSC

너. 자연발화온도 1010 ℃ ※출처 : HSDB

더. 분해온도 175 ℃ ※출처 : ICSC

러. 점도 6.5 cP (50% 수용액, 25℃) ※출처 : HSDB

머. 분자량 192.12 ※출처 : HSDB

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흄

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 및 섭취를 통해 인체에 흡수될 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 3000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat

※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성

토끼에 대한 피부자극 시험결과 : 중정도 자극

※출처 : RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

심한 눈손상 또는 자극성 토끼에 대한 눈자극 시험결과 : 심한 자극

※출처 : RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

호흡기과민성 자료없음

피부과민성

섭취로 인해 아픈입술,두통,천식,비음.방해,일반적인 피로,가려움 일으킴 피부과민성일 수 있음

※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

발암성

산업안전보건법 자료없음

고용노동부고시 자료없음

IARC 자료없음

OSHA 자료없음

ACGIH 자료없음

NTP 자료없음

EU CLP 자료없음

생식세포변이원성

In vitro Salmonella typhimurium Ames test, yeast, chinese hamster시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 In vivo dominant lethal assay시 음성

※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

코와 목에 자극성을 일으킴

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

약간의 성장률 감소, 가슴샘 분비기관과 비장의 약한 퇴화를 일으킴

※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 48 ㎎/ℓ 96 hr Leuciscus idus ()※출처 : ECOTOX

갑각류LC50 160 ㎎/ℓ 48 hr ()※출처 : ECOTOX

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-1.7 log Kow ()※출처 : ICSC

분해성BOD5/COD 0.72※출처 : OECD SIDS

다. 생물농축성 농축성3.2 ()

※출처 : National Library of Medicine(NLM)

(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)

생분해성98 (%) 7 day ()※출처 : OECD SIDS

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 해당없음 유출시 비상조치 해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ECOTOX(갑각류)RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)(피부부식성 또는 자극성 )RTECS(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)(심한 눈손상 또는 자극성 )OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부과민성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식세포변이원성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경구)OECD SIDS(생분해성)OECD SIDS(분해성)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(농축성)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경구)ICSC(초기 끓는점과 끓는점 범위)ICSC(잔류성)ICSC(인화점)ICSC(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)ICSC(용해도)ICSC(성상)ICSC(색상)ICSC(분해온도)ICSC(녹는점/어는점)ICSC(n-옥탄올/물분배계수)HSDB(점도)HSDB(자연발화온도)HSDB(비중)HSDB(분자량)HSDB(냄새)ECOTOX(어류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수5최종 개정일자2016-04-30

라. 기타 자료없음

5. 이탄산나트륨

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 자료없음

신호어 자료없음

유해·위험문구 자료없음

예방조치문구예방 자료없음

대응 자료없음

저장 자료없음

폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 0 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때 긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법 밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체, 과립의, 분말 색상흰색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 (없음)

라. pH 8.3 ((0.84% 용액))

마. 녹는점/어는점 (자료 없음)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당 안됨)

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) (불연성) ※출처 : ICSC

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 0.00000000373 ㎜Hg (at 25C(추정))

타. 용해도 (10% at 25C (용매 가용성 : 약 용해성:알코올))

파. 증기밀도 (해당 안됨)

하. 비중 2.159 ((물=1))

거. n-옥탄올/물분배계수 -4.01 ((추정))

너. 자연발화온도 (불연성) ※출처 : ICSC

더. 분해온도 50 ℃

러. 점도 자료없음

머. 분자량 84.01

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 4220 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : IUCLID, HSDB

경피 자료없음

흡입 분진 LD50 >4.7 ㎎/ℓ 4.5 hr 실험종 : Rat※출처 : EPA/TSCA CFR part 798.1150, OECD SIDS(2002)

피부부식성 또는 자극성 24, 48, 72시간 관찰한 결과 영향 없음※출처 : EU IUCLID

심한 눈손상 또는 자극성 약간의 결막이 있지만 GHS분류에 들어갈 정도의 점수가 아님

※출처 : EU IUCLID

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 사람에 대한 시험결과 과민성반응이 없음 ※출처 : IUCLID

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성Ames Test: 음성, TA92, 94, 98, 100, 1535, 1537 10㎍/plate까지 시험※출처 : OECD SIDS(2003)

생식독성 실험종 : 쥐(암컷) 노출기간 : 6~15일의 임신기간 580mg/kg※출처 : OECD SIDS(2002)

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 최근 GMP 외에 다른 제한 없이 식품에서 &#39;GRAS&#39; 라고 이미 구분됨(FDA, 1983). 또한 척추동물에서 세포외 buffer중 하나로 체내에서 쉽게 조절됨.※출처 : FDA

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 7100 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus()※출처 : EPA OPP 72-1

갑각류EC50 4100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : EPA OPP 72-2

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 -4.01 log Kow ((추정))

분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 수용액에서 해리되어 만성독성의 영향이 적을 것으로 예측됨

※출처 : OECD SIDS(2002)

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 EPA OPP 72-1(어류)OECD SIDS(2003)(생식세포변이원성)OECD SIDS(2002)(생식독성)OECD SIDS(2002)(기타 유해 영향)IUCLID, HSDB(경구)IUCLID(피부과민성)ICSC(자연발화온도)ICSC(인화성(고체, 기체))FDA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))EU IUCLID(피부부식성 또는 자극성 )EU IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성 )EPA/TSCA CFR part 798.1150, OECD SIDS(2002)(흡입)EPA OPP 72-2(갑각류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2013-10-26

라. 기타 자료없음

6. 과탄산나트륨

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

산화성 고체 : 구분2

급성 독성(경구) : 구분4

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

위험

·유해·위험문구

H272 : 화재를 강렬하게 함 ; 산화제

H302 : 삼키면 유해함

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

·예방조치문구

예방

P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

P220 : 의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

P221 : 가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응

P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P370+P378 : 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.

저장 자료없음

폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 2 화재 0 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

나. 피부에 접촉했을 때 자료없음

다. 흡입했을 때 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항 자료없음

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재를 강렬하게 함 ; 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

자료없음

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체, 분말 (구조 : 자류흐름) 색상흰색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 (없음)

라. pH (해당 안됨)

마. 녹는점/어는점 (없음)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당 안됨)

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 (해당 안됨)

타. 용해도 (분해)

파. 증기밀도 (해당 안됨)

하. 비중 1.1-1.25 ((물=1))

거. n-옥탄올/물분배계수 (없음)

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재를 강렬하게 함 ; 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

나. 피해야 할 조건

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기도 자극 피부 자극 눈 자극

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 1034 ㎎/㎏ ※출처 : OECD SIDS, IUCLID

경피자 료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 24, 48, 72관찰결과 점수 1.2 ※출처 : EPA OPP 81-5 OECD SIDS

심한 눈손상 또는 자극성 눈에 심각한 영향을 줌. 48시간에 토끼한마리가 결막으로 괴사하고 72시간 96시간에는 6마리가 결막으로 괴사함※출처 : EPA OPP 81-4 OECD SIDS

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 Guinea pig를 이용한 Patch-test(1990) 민감하지 않음※출처 : EPA guidelines, OECD SIDS

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 70.7 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas()※출처 : EPA guideline, SIDS

갑각류EC50 4.9 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : SIDS

조류ErC50 >7.7 ㎎/ℓ 96 hr ()※출처 : SIDS

나. 잔류성 및 분해성

잔류성(없음)분해성자료없음

다. 생물농축성

농축성자료없음생분해성자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향

수용성으로서 수용액에서 Na ion, CO3 ION 및 H2O2 로 해리되어 만성독성의 영향이 적을 것으로 예측됨

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) 3378

나. 적정선적명 탄산 나트륨(과산화수화물)(SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE)

다. 운송에서의 위험성 등급 5.1

라. 용기등급 Ⅱ

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치F-A유출시 비상조치S-Q

-법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 EPA OPP 81-4 OECD SIDS(심한 눈손상 또는 자극성 )SIDS(조류)SIDS(갑각류)OECD SIDS, IUCLID(경구)EPA guidelines, OECD SIDS(피부과민성)EPA guideline, SIDS(어류)EPA OPP 81-5 OECD SIDS(피부부식성 또는 자극성 )

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2010-11-19

라. 기타 자료없음

7. 하이드록시프로필 메틸셀룰로스

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구

예방 자료없음 대응 자료없음

·저장 자료없음

·폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때 긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록

하시오아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음가

열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음성상고체 색상흰색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.39

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입에 의해 신체 흡수 가능흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능

피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능

증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능

흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 >10000 ㎎/㎏ (포유동물) ※출처 : (TOMES;RTECS)

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 -

심한 눈손상 또는 자극성 -

호흡기과민성-

피부과민성-

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 2540000000 ㎎/ℓ 96 hr ()※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

갑각류EC50 1640000000 ㎎/ℓ 48 hr ()※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

조류EC50 675000000 ㎎/ℓ 96 hr ()※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 -5.30 log Kow ()※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 3.162 ()※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

- 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 (TOMES;RTECS)(경구)Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(잔류성)Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(농축성)Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2012-03-05

라. 기타 자료없음

이 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 그린케미컬에서 작성한 자료입니다.