물   질   안   전   보   건   자   료

(Material Safety Data Sheet)

홈플러스 좋은상품 변기세정제

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 홈플러스좋은상품변기세정제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 변기의 살균, 세척, 악취제거[일반생활화학제품]

- 제품의 사용상의 제한 : 본 제품을 변기 세정 목적으로 사용하시오.

다. 공급자 정보

- 회사명 : 그린케미컬

- 주소 : 대구광역시 북구 3공단로 177-12

- 전화번호 : 053-354-4360

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
세틸 알코올 에톡실산(CETYL ALCOHOL ETHOXYLATE)	폴리(옥시-1,2-에탄디일),	9004-95-9	28~29%
나트륨 카르복시메틸 셀룰로스(SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	셀룰로오스, 카르복심틸 에테르, 나트륨 염(CELLULOSE, CARBOXYMETHYL ETHER,	9004-32-4	8~9%
도데실벤젠설폰산	N-DODECYLBENZENESULFONIC ACID	27176-87-0	5~6%
황산 칼슘, 무수물(CALCIUM SULFATE, ANHYDROUS)	황산, 칼슘 염 (1:1)(SULFURIC ACID, CALCIUM SALT (1:1));	7778-18-9	10~11%
산 청색 9 (디암모늄 염)(ACID BLUE 9 (DIAMMONIUM SALT))	N-에틸-N-(4((4-에틸((3-설포페닐)메틸)아미노)페닐)(2-	2650-18-2	8~9%
폴리에틸렌 글리콜 디스테아린산(POLYETHYLENE GLYCOL DISTEARATE)	폴리에틸렌 산화물 디스테아르산염(POLYETHYLENE OXIDE DISTEARATE);	9005-08-7	24~25%
황산 나트륨	황산 디나트륨 염(SULFURIC ACID DISODIUM SALT);	7757-82-6	17~18%

2. 구성성분 명칭 및 조성

3. 세틸 알코올 에톡실산

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

만성 수생환경 유해성 : 구분4

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

경고

·유해·위험문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H413 : 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음

·예방조치문구

예방

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

·대응

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : (…) 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

·저장

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기

보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관

자료없음

성상

고체 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

색상

흰색 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

나. 냄새 자료없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 35.4~39.6 ℃ ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 > 149 ℃ ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 (가용성)

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.06

거. n-옥탄올/물분배계수 5.36 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 1123.5 ※출처 : The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흄자극성, 독성 가스

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 2500 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

경피 자료없음

흡입자료 없음

피부부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴 심한 눈손상 또는 자극성 눈에 자극을 일으킴

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)흡입시 기도를 자극함

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 자료없음

갑각류 LC50 1000 ㎎/ℓ ~ 330 ㎎/ℓ 48 hr ()※출처 : ECOTOX

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 5.36 log Kow ()※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 268.5 ()※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 자료없음

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 해당없음

유출시 비상조치 해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경구)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(인화점)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(성상)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(색상)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(분자량)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(녹는점/어는점)Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(n-옥탄올/물분배계수)ECOTOX(갑각류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2016-04-30

라. 기타

자료없음

4. 나트륨 카르복시메틸 셀룰로스

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

경고

·유해·위험문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

·예방조치문구

예방

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

·대응

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : (…) 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

·저장

P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음 성상 고체 색상 흰색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 6.5-8

마. 녹는점/어는점 > 300 ℃ ※출처 : National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 자료없음

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.59

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 370 ℃

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 21000-500000

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음부식성/독성 흄

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 27000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

경피 LD50 >2000 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

흡입 분진 LC50 >5.8 ㎎/㎏ 4 hr 실험종 : Rat※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

피부부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴

심한 눈손상 또는 자극성

눈에 자극을 일으킴

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)

생식독성 교미 14일전 래트 140mg/kg 투여시 정액관, 쿠퍼선, 부속샘과 같은 부계영향 일어남※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)

특정 표적장기 독성 (1회 노출)흡입시 기도를 자극함

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 자료없음

흡인 유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 >20000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss()※출처 : The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)

갑각류EC50 87.26 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia()※출처 : The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 자료없음 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경구)The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(녹는점/어는점)Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(흡입)Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(생식독성)Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경피)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2016-04-30

라. 기타 자료없음

5. 도데실벤젠설폰산

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분1

급성 독성(경구) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

피부 과민성 : 구분1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

·신호어

위험

·유해·위험문구

H290 : 금속을 부식시킬 수 있음

H302 : 삼키면 유해함

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H371 : 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음

·예방조치문구

예방

P234 : 원래의 용기에만 보관하시오.

P260 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 : (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응

P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.

계속 씻으시오.

P308+P311 : 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : (…) 처치를 하시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P333+P313 : 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

P362+P364 : 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

·저장

P405 : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

P406 : 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

·폐기

P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 3 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.

계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때 뜨

거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

금속을 부식시킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

원래의 용기에만 보관하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오이

물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호자료없음

손 보호자료없음

신체 보호자료없음

-물리화학적 특성

가. 외관 성상 자료없음 색상 자료없음

나. 냄새 썩은 달걀 냄새

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 10 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 315 ℃

사. 인화점 149 ℃

아. 증발속도 (없음)

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 (가용성)

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 1.2 (25℃)

거. n-옥탄올/물분배계수 자료없음

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 326.54

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 금속을 부식시킬 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

화상을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 650 ㎎/㎏ 실험종 : Rat

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 사람에서 발적, 피부 화상, 수포 등의 자극성 증상이 나타남.

심한 눈손상 또는 자극성 사람에서 발적, 중증의 깊은 화상, 실명이 보고됨.

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험 결과 양성

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)기도에 부식을 일으킴.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 자료없음

갑각류 LC50 3.5 ㎎/ℓ 48 hr ()

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 자료없음 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성60 1 ((Chlorella fusca ver. vacuolata(Grunalge))

생분해성73 (%) 1 day ((호기성, 활성 슬러지))

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) 2584

나. 적정선적명 알킬술포산 또는 아릴술포산(액체)(유리황산의 함유율이 5질량%를 초과한 것)(ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid)

다. 운송에서의 위험성 등급 8

라. 용기등급 Ⅱ

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치F-A유출시 비상조치S-B

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)453.599 kg 1000 lb미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)산업중독편람, 신광출판사The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)TOXNET, U.S. National Library of Medicine(http://toxnet.nlm.nih.gov)International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECBECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(http://ecb.jrc.it/esis)

나. 최초작성일자 2008-01-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수5최종 개정일자2016-04-30

라. 기타 자료없음

6. 황산 칼슘, 무수물

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자

자료없음

·신호어

자료없음

·유해·위험문구

자료없음

·예방조치문구

예방 자료없음

대응 자료없음

저장 자료없음

폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 0 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음일

부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 TWA 10 ㎎/㎥ 생물학적 노출기준 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기

보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음 성상 고체, 결정체, 분말 색상흰색이거나 빨간색

나. 냄새 무취

다. 냄새역치 자료없음

라. pH (해당 안됨)

마. 녹는점/어는점 1450 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당 안됨)

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) (불연성) ※출처 : ICSC

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 (해당 안됨)

타. 용해도 (물 용해도: 0.2% 용매 가용성: 가용성: 산, 암모늄 염 용액, 글리세롤)

파. 증기밀도 (해당 안됨)

하. 비중 2.964 ((물=1))

거. n-옥탄올/물분배계수 (없음)

너. 자연발화온도 (불연성) ※출처 : ICSC

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 136.14

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자극

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 3000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : IUCLID

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 자료없음

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)만성직인 폐포는 호중성 백혈구와 폐포벽에서 볼 수 있다.※출처 : IUCLID

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 LC50 2980 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus()※출처 : Fathead minnow

갑각류 LC50 1910 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia()※출처 : ECOTOX조류EC50 3200 ㎎/ℓ 96 hr

기타(시험종 : Navicula seminulum(Diatom))※출처 : ECOTOX

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 (없음) 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

- 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ECOTOX(갑각류)IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))IUCLID(경구)ICSC(자연발화온도)ICSC(인화성(고체, 기체))Fathead minnow(어류)ECOTOX(조류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수4최종 개정일자2013-10-26

라. 기타 자료없음

7. 산 청색 9

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구

예방 자료없음 대응 자료없음 저장 자료없음 폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음 성상 고체, 과립의, 분말 색상빨간색에서 자주색까지

나. 냄새 매우 약한 냄새

다. 냄새역치 (자료없음)

라. pH (해당없음)

마. 녹는점/어는점 (녹는점: 해당없음)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당없음)

사. 인화점 (자료없음)

아. 증발속도 (해당없음)

자. 인화성(고체, 기체) (자료없음)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / - (자료없음)

카. 증기압 (해당없음)

타. 용해도 (물용해도: 12.4% at 25℃)

파. 증기밀도 (해당없음)

하. 비중 0.64-0.66 ((물=1))

거. n-옥탄올/물분배계수 (해당없음)

너. 자연발화온도 (자료없음)

더. 분해온도 283 ℃

러. 점도 (자료없음)

머. 분자량 782.8

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 상

온상압조건에서 안정함가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 자료없음

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 자료없음

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC Group 3 Brilliant Blue FCF, disodium salt OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP 자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류LC50 11600000 ㎎/ℓ 96 hr 기타()※출처 : ECOSAR

갑각류LC50 9730000 ㎎/ℓ 48 hr 기타()※출처 : ECOSAR

조류EC50 4970000 ㎎/ℓ 96 hr 기타()※출처 : ECOSAR

나. 잔류성 및 분해성

잔류성(해당없음) 분해성(자료없음)

다. 생물농축성

농축성3.162 ()※출처 : QSAR 생분해성(자료없음)

라. 토양이동성 (자료없음)

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 ECOSAR(갑각류)QSAR(농축성)ECOSAR(조류)ECOSAR(어류)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수2최종 개정일자2010-11-19

라. 기타 자료없음

8. 폴리에틸렌 글리콜 디스테아린산

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구

예방 자료없음 대응 자료없음 저장 자료없음 폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1 화재 1 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오고

온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음 성상고체, 박편 색상흰색

나. 냄새 없음

다. 냄새역치 자료없음

라. pH (해당 안됨)

마. 녹는점/어는점 36 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (해당 안됨)

사. 인화점 243 ℃

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 (해당 안됨)

타. 용해도 (물 용해도: 없음. 용매 가용성: 가용성: 광물성 기름, 스테아린산 뷰틸, 글리세롤 트리올레이트, 스토다드 용제, 자일렌, 이소프로판올, 땅콩 기름)

파. 증기밀도 (해당 안됨)

하. 비중 (없음)

거. n-옥탄올/물분배계수 (없음)

너. 자연발화온도 자료없음

더. 분해온도 자료없음

러. 점도 자료없음

머. 분자량 자료없음

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극 구토, 설사

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 자료없음

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 자료없음

호흡기과민성 자료없음

피부과민성 자료없음

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성 자료없음

생식독성 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)자료없음

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 자료없음 갑각류 자료없음 조류자 료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성(없음) 분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성 자료없음 생분해성자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 자료없음

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수2최종 개정일자2010-11-19

라. 기타 자료없음

9. 황산 나트륨

-유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

·그림문자 자료없음

·신호어 자료없음

·유해·위험문구 자료없음

·예방조치문구

예방 자료없음 대응 자료없음 저장 자료없음 폐기 자료없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 0 화재 0 반응성 0

-응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오즉시 의료조치를 취하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

-폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

-누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오분 진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

-취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

-노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음 ACGIH 규정 자료없음 생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

손 보호적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

-물리화학적 특성

가. 외관 자료없음

성상 다양한 형태의 흡습성 고체 ※출처 : ICSC색상백색 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

나. 냄새 무취 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 4.9

마. 녹는점/어는점 884 ℃※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 > 890 ℃ ※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

사. 인화점 자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) (불연성) ※출처 : ICSC

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -

카. 증기압 자료없음

타. 용해도 161000 ㎎/ℓ (161000-190000 at 20 ℃) ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

파. 증기밀도 자료없음

하. 비중 2.671 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

거. n-옥탄올/물분배계수 -3 ※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

너. 자연발화온도 (불연성) ※출처 : ICSC

더. 분해온도 1200 ℃ ※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

러. 점도 (2.48, 22% solution at 20 ℃) ※출처 : National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)

머. 분자량 142.044 ※출처 : CRC

-안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압조건에서 안정함가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질 자료없음

-독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

섭취하면 위장에 영향, 구역질, 구토, 복통, 설사를 일으킬 수 있음 눈에 접촉하면 경미하게 자극을 일으킬 수 있음※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구 LD50 >10000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

경피 자료없음

흡입 자료없음

피부부식성 또는 자극성 토끼 피부 자극성 없다고 보고됨.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

심한 눈손상 또는 자극성 토끼 약한 자극성을 일으킴.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

호흡기과민성 호흡과민성 없다고 보고됨.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

피부과민성 인간 Patch-Test 에서 피부과민성 없다고 보고됨.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

발암성 산업안전보건법 자료없음 고용노동부고시 자료없음 IARC 자료없음 OSHA 자료없음 ACGIH 자료없음 NTP자료없음 EU CLP 자료없음

생식세포변이원성Ames test에서 음성의 결과가 나왔으며 in vitro와 in vivo유전독성 자료가 없고, 이 물질은 유전독성 가능성이 없다고 결론지을 수 있음. Syrian hamster embryo cells시험에서 음성.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)※출처 : National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX)

생식독성

몇개의 시험자료가 존재하나 타당성이 부족하여 생식독성에 대한 판단이 어려움※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

특정 표적장기 독성 (1회 노출)자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)래트, 4주, NOAEL=2000mg/kg × 3=6000mg/kg 래트 90일간 0.1 mg/m3 노출 시험에서 아무 영향없음, 1mg/m3 노출에서는 기관지염, 폐렴, 정모세포의 감소, 간의 영향등을 일으킴. 1달이내 회복됨.※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)※출처 : International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)

흡인유해성 자료없음

-환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 LC50 7960 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas()※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

갑각류 LC50 2564 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna()※출처 : The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)

조류 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성-3 log Kow ()※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

분해성 자료없음

다. 생물농축성

농축성0.5 ()※출처 : OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)

생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

-폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 자료없음

-운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치해당없음유출시 비상조치해당없음

-법적 규제현황

가.  산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제  해당없음

다.  위험물안전관리법에 의한 규제  해당없음

라.  폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물

마.  기타 국내 및 외국법에 의한 규제 국내규제잔류성유기오염물질관리법해당없음국외규제미국관리정보(OSHA 규정)해당없음미국관리정보(CERCLA 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 302 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 304 규정)해당없음미국관리정보(EPCRA 313 규정)해당없음미국관리정보(로테르담협약물질)해당없음미국관리정보(스톡홀름협약물질)해당없음미국관리정보(몬트리올의정서물질)해당없음EU 분류정보(확정분류결과)해당없음EU 분류정보(위험문구)해당없음EU 분류정보(안전문구)해당없음

-그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Akron University(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/)The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(호흡기과민성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부부식성 또는 자극성 )OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(피부과민성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(잔류성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(용해도)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(어류)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(심한 눈손상 또는 자극성 )OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식세포변이원성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(생식독성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(농축성)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(경구)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)OECD Screening Information Data Set(http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/)(n-옥탄올/물분배계수)National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX)(생식세포변이원성)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(제품의 용도)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(열분해생성물)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(색상)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(비중)National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)(냄새)National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(점도)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(피부부식성 또는 자극성 )International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(초기 끓는점과 끓는점 범위)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(심한 눈손상 또는 자극성 )International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(분해온도)International Uniform ChemicaL Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(녹는점/어는점)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(열분해생성물)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)(가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)International Chemical Safety Cards (ICSC)(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm)ICSC(자연발화온도)ICSC(인화성(고체, 기체))ICSC(성상)Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)CRC(분자량)

나. 최초작성일자 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 개정횟수3최종 개정일자2013-11-21

라. 기타 자료없음

이 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 그린케미컬에서 작성한 자료입니다.